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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Березняки учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Кинель-Черкасский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Кинель-Черкасский.
1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский и сельского поселения Березняки.
1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Кинель-Черкасский, бюджета сельского поселения Березняки;
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Березняки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;
Схема территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 02.03.2010 № 48-3;
предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
положение о территориальном планировании сельского поселения Березняки;
карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:25 000);
карту функциональных зон сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:25 000);
карту функциональных зон сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:10 000);
карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области включает:
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинель-Черкасский, объектов местного значения сельского поселения Березняки, за исключением линейных объектов.
1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки включают:
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:5 000);
карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:5 000);
карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (М 1:10 000).
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Березняки полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Березняки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Березняки.
1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Березняки, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».
1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Березняки, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Березняки об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:
1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создание объектов местного значения сельского поселения Березняки на основании документации по планировке территории.
1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Березняки,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Березняки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Березняки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Березняки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.
1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Березняки, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Березняки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Березняки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Березняки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Березняки (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Березняки, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Березняки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Березняки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Березняки I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов. 
1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Кинель-Черкасский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 
1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.
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2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский                           Самарской области, их основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, га
	Иные характеристики
	

	1.
	Физкультурно-спортивный комплекс со спортивным залом
	село Березняки, ул. Советская
	строительство
	2023
	-
	-
	площадь пола универсального зала – 380 кв.м
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Открытая спортивная площадка 
	поселок Дубовый Колок, ул. Новая
	строительство
	2023
	-
	0,6
	-
	

	3.
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения
	село Березняки, по ул. Первомайская
	строительство
	2033
	-
	0,65
	-
	

	4.
	Футбольное поле
	село Березняки, ул. Набережная
	строительство
	2033
	-
	1,0
	-
	


2.2. Объекты местного значения в сфере культуры
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Сельский дом культуры 
	село Березняки, по ул. Первомайская, 5
	реконструкция
	2033
	-
	-
	200 посетительских мест
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется



2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта, 
га
	Иные характеристики
	

	1.
	Сквер
	поселок Дубовый Колок, на пересечении ул. Новая и ул. Центральная
	строительство
	2033
	-
	0,48
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 

	2.
	Аллея
	поселок Дубовый Колок, по ул. Набережная
	строительство
	2033
	-
	0,44
	-
	



2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка
	Площадь объекта, кв. м
	Иные характеристики
	

	1. 
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания 
	село Березняки, по ул. Производственная
	строительство
	2033
	-
	-
	с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 12 мест
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м

	2.
	Предприятие бытового обслуживания
	село Березняки, по ул. Производственная
	строительство
	2033
	-
	
	10 рабочих мест
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется



2.5 Объекты местного значения в сфере водоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода
	село Березняки, в том числе:
	строительство
	2033
	2,586
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	на площадке № 1
	
	
	1,236
	-
	

	
	
	на площадке № 2
	
	
	1,234
	-
	

	2.
	Сети водопровода
	поселок Дубовый Колок, в том числе:
	строительство
	2033
	1,280
	-
	

	
	
	на площадке № 3
	
	
	0,650
	-
	

	
	
	на площадке № 4
	
	
	0,630
	-
	

	3.
	Сети водопровода
	поселок Верхнекутулукский, в том числе:
	строительство
	2033
	0,929
	-
	

	
	
	в существующей застройке в южной части села
	
	
	0,303
	-
	

	
	
	на площадке № 6
	
	
	0,626
	-
	

	4.
	Водозабор
	за границей села Березняки, в южном направлении
	реконструкция
	2033
	-
	увеличение производительности на 123 куб.м./сут
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	5.
	Водозабор
	поселок Дубовый Колок, в западной части 
	реконструкция
	2033
	-
	увеличение производительности на 70 куб.м./сут
	

	6.
	Водозабор
	поселок Дубовый Колок,  по ул. Набережная
	реконструкция
	2033
	-
	
	

	7.
	Водозабор
	поселок Верхнекутулукский, в центральной части на ул. Кутулукская
	реконструкция
	2033
	-
	увеличение производительности на 74 куб.м./сут
	

	8.
	Пожарные резервуары 
	в поселке Верхнекутулукский, в северной части
	строительство
	2033
	
	2 шт., объем – 50 куб.м
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта


2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети канализации
	село Березняки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории

	
	
	по ул. Советская
	
	
	1,599
	безнапорные
	

	
	
	на площадке № 1
	
	
	1,385
	безнапорные
	

	
	
	на площадке № 2
	
	
	1,484
	безнапорные
	

	2.
	Сети канализации
	за границей села Березняки в юго-западном направлении
	строительство
	2033
	0,730
	напорные
	

	3.
	Канализационные очистные сооружения
	за границей села Березняки, в юго-западном направлении
	строительство
	2033
	-
	производительность – 160 куб.м/сут
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м


2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети газопровода
	село Березняки, в том числе:
	строительство
	2023
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	
	
	на площадке № 1
	
	
	1,382
	низкого давления
	

	
	
	на площадке № 2
	
	
	0,700
	низкого давления
	

	2.
	Сети газопровода
	поселок Дубовый Колок, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	на площадке № 3
	
	
	0,48
	низкого давления
	

	
	
	на площадке № 4
	
	
	0,16
	низкого давления
	

	
	
	на площадке № 5
	
	
	0,463
	низкого давления
	

	3.
	Сети газопровода
	поселок Верхнекутулукский, на площадке №6
	строительство
	2033
	1,149
	низкого давления
	

	4.
	Газорегуляторный пункт
	поселок Верхнекутулукский, на площадке №6
	строительство
	2033
	-
	тип – шкафной, производительность – до 100 куб.м/час
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта



2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
	село Березняки, в том числе:
	строительство
	2033
	1,75
	напряжение – 10 кВ
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	на площадке № 1
	
	
	0,5
	
	

	
	
	на площадке № 2
	
	
	0,1
	
	

	
	
	по ул. Советская
	
	
	1,0
	
	

	
	
	по ул. Производственная
	
	
	0,15
	
	

	2.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Березняки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	на площадке № 1
	
	
	-
	ТП-10/0,4кВ
1 Х 100кВА-1шт
	

	
	
	на площадке № 2
	
	
	-
	ТП-10/0,4кВ
1 Х 63кВА-1шт
	

	
	
	по ул. Советская
	
	
	-
	ТП-10/0,4кВ
1 Х 250кВА-1шт
	

	
	
	по ул. Производственная
	
	
	-
	ТП-10/0,4кВ
1 Х 63кВА - 1шт.
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2.9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Березняки, в существующей застройке, в том числе:
	
	
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	в существующей застройке
	реконструкция
	2033
	2,0
	-
	

	
	
	в существующей застройке
	строительство
	2033
	1,8
	-
	

	
	
	ул. Полевая
	строительство
	2033
	0,31
	-
	

	
	
	ул. № 5
	строительство
	2033
	0,34
	-
	

	2.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Березняки, на площадке № 1, в том числе:
	
	
	1,67
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	ул. Полевая
	строительство
	2033
	0,24
	-
	

	
	
	ул. № 1
	строительство
	2033
	0,61
	-
	

	
	
	ул. № 2
	строительство
	2033
	0,48
	-
	

	
	
	ул. № 3
	строительство
	2033
	0,18
	-
	

	
	
	ул. № 4
	строительство
	2033
	0,16
	-
	

	
	
	ул. №6
	строительство
	2033
	0,48
	-
	

	3.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Березняки, на площадке № 2, в том числе:
	
	2033
	0,60
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	продолжение ул. Ново-Садовая
	строительство
	2033
	0,27
	-
	

	
	
	продолжение ул. Садовая
	строительство
	2033
	0,33
	-
	

	4.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	поселок Дубовый Колок, в существующей застройке, в том числе:
	
	
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	в существующей застройке
	реконструкция
	2033
	0,7
	-
	

	
	
	в существующей застройке
	строительство
	2033
	1,5
	-
	

	5.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	поселок Дубовый Колок, на площадке № 3, продолжение ул. Набережная
	строительство
	2033
	0,47
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	6.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	поселок Дубовый Колок, на площадке № 4, в том числе:
	
	
	1,31
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	продолжение ул. Центральная
	строительство
	2033
	0,17
	-
	

	
	
	продолжение ул. Набережная
	строительство
	2033
	0,07
	-
	

	
	
	ул. № 1
	строительство
	2033
	0,45
	-
	

	
	
	ул. № 2
	строительство
	2033
	0,14
	-
	

	
	
	ул. № 3
	строительство
	2033
	0,48
	-
	

	7.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	поселок Верхнекутулукский, продолжение ул. Кутулукская
	строительство
	2033
	0,19
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется



2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, га
	Иные характеристики
	

	1.
	Пожарный пирс
	село Березняки, на берегу реки Малая Кинель
	строительство
	2033
	-
	-
	площадка 12х12 кв.м
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Пожарный пирс
	поселок Дубовый Колок, на берегу пруда
	строительство
	2033
	-
	-
	площадка 12х12 кв.м
	





2.11. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, га
	Иные характеристики
	

	1.
	Кладбище
	село Березняки, в юго-западной части
	реконструкция
	2033
	-
	-
	расширение на площади 0,257 га
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м





3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинель-Черкасский, 
объектах местного значения сельского поселения Березняки, за исключением линейных объектов

	Вид зоны 
(подзоны)
	Тип застройки
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки
	Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров)
(устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) 

	Жилая зона 
(Ж)
	-
	180,7919
	3
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:
- общеобразовательное учреждение начального общего образования (20 учащихся), совмещенное с дошкольным образовательным учреждением (20 мест), в поселке Дубовый Колок по ул. Центральная, 12 (реконструкция);
- дошкольное образовательное учреждение в селе Березняки по ул. Первомайская (60 мест).
объекты местного значения сельского поселения:
- комплектная трансформаторная подстанция в селе Березняки на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1Х100кВА); 
- комплектная трансформаторная подстанция в селе Березняки на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ, 1Х63кВА);
- водозабор в поселке Верхнекутулукский, в центральной части на ул. Кутулукская (реконструкция, увеличение производительности на 74 куб.м./сут).


	Развитие жилой зоны в селе Березняки планируется:
а) за счет уплотнения существующей застройки:
- на площадке общей площадью территории – 0,3 га, расположенной в центральной части села по ул. Советская (планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 300 кв.м, расчетная численность населения – 6 человек);
- на площадке общей площадью территории – 2,86 га, расположенной в южной части села по ул. Советская (планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 700 кв.м, расчетная численность населения – 54 человека);
б) на свободных территориях:
- на площадке № 1 общей площадью территории – 8,89 га, расположенной в юго-восточной части села (планируется размещение 42 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 300 кв.м, расчетная численность населения – 126 человек);
- на площадке № 2 общей площадью территории – 5,22 га, расположенной в южной части села (планируется размещение 272 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 050 кв.м, расчетная численность населения – 81 человек).
Развитие жилой зоны в поселке Дубовый Колок планируется:
- на площадке № 3 общей площадью территории – 4,94 га, расположенной в южной части поселка (планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5 100 кв.м, расчетная численность населения – 102 человека);
- на площадке № 4 общей площадью территории – 3,01 га, расположенной в западной части поселка (планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 850 кв.м, расчетная численность населения – 57 человек);
- на площадке № 5 общей площадью территории – 2,05 га, расположенной в западной части поселка (планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1 950 кв.м, расчетная численность населения – 39 человек).
Развитие жилой зоны в поселке Верхнекутулукский планируется:
а) за счет уплотнения существующей застройки:
- на площадке общей площадью территории – 0,58 га, расположенной в южной части поселка (планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 450 кв.м, расчетная численность населения – 9 человек);
б) на свободных территориях:
- на площадке № 6 общей площадью территории – 3,01 га, расположенной в восточной части поселка (планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 850 кв.м, расчетная численность населения – 57 человек).

	Общественно-деловая зона (О)
	-
	3,0505
	4
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:
- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубовый Колок, по ул. Центральная.
объекты местного значения сельского поселения:
- физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Березняки, по ул. Советская (площадь пола универсального зала – 380 кв.м);
- сельский дом культуры в селе Березняки, по ул. Первомайская, 5 (реконструкция, 200 мест);
- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену и баней на 12 мест в селе Березняки, по ул. Производственная;
- предприятие бытового обслуживания в селе Березняки, по ул. Производственная (10 рабочих мест);
- комплектная трансформаторная подстанция в селе Березняки по ул. Советская (ТП-10/0,4кВ, 1Х250кВА);
- комплектная трансформаторная подстанция в селе Березняки по ул. Производственная (ТП-10/0,4кВ, 1Х63кВА).

	Зона рекреационного назначения (Р)
	-
	130,9068
	2
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения в селе Березняки, по ул. Первомайская (площадь – 0,65 га);
- открытая спортивная площадка в поселке Дубовый Колок, по ул. Новая (площадь – 0,6 га);
- футбольное поле в селе Березняки, по ул. Набережная (площадь – 1,0 га);
- сквер в поселке Дубовый Колок, на пересечении ул. Новая и ул. Центральная (площадь – 0,48 га);
- аллея в поселке Дубовый Колок, по ул. Набережная (площадь – 0,44 га);
- водозабор в поселке Дубовый Колок, по ул. Набережная (реконструкция, увеличение производительности на 70 куб.м/сут)
- пожарный пирс в селе Березняки, на берегу реки Малый Кинель;
- пожарный пирс в поселке Дубовый Колок на берегу пруда.

	Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны:

	Сх1
	сельскохозяйственные угодья 
	14787,8794
	-
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- пожарные резервуары в поселке Верхнекутулукский, в северной части (2 шт., объем – 50 куб.м);
- газорегуляторный пункт в поселке Верхнекутулукский, в северной части (тип – шкафной, производительность – до 100 куб.м/час);
- водозабор за границей села Березняки, в южном направлении (реконструкция, увеличение производительности на 123 куб.м./сут);

	Сх2-0
	объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества
	9,7087
	2
	0

	Сх2-5
	объекты сельскохозяйственного назначения 
	15,4739
	2
	300

	Сх2-4
	объекты сельскохозяйственного назначения 
	16,0253
	2
	100

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор в поселке Дубовый Колок, в западной части (реконструкция, увеличение производительности на 70 куб.м./сут).

	Сх2-5
	объекты сельскохозяйственного назначения 
	2,6557
	2
	50

	Зона производственного использования (П), включающая подзоны:

	П1-3
	объекты производства и складского назначения
	16,6630
	3
	300

	П2
	коммунально-складские объекты
	0,2300
	3
	0

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ)
	-
	57,8780
	2
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения: 
- канализационные очистные сооружения за границей села Березняки, в юго-западном направлении (производительность – 160 куб.м/сут);


	Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны:

	Сп1
	кладбища
	2,8678
	
	50

	
	объекты местного значения сельского поселения: 
- кладбище в селе Березняки, в юго-западной части (реконструкция, расширение на площади 0,257 га)

	Сп3
	скотомогильники
	0,0813
	
	1000

	
	объекты регионального значения: 
- скотомогильник в 2 700 м на северо-запад от п. Дубовый Колок.



